**广东省除湿机产品质量监督抽查实施细则**

**1 适用范围**

本细则适用于广东省除湿机产品质量监督抽查。监督抽查产品为整体式除湿机、分体式除湿机。本细则内容主要包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理等。

**2 产品分类**

**2.1 产品分类及代码**

产品分类及代码见表1。

**表1 产品分类及代码**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| 分类代码 | 2 | 201 | 201.18 |
| 分类名称 | 电子电器 | 家用电器 | 除湿机 |

注：产品分类代码按GB/T 7635.1-2002《全国主要产品分类与代码》

**2.2 产品种类**

除湿机按结构类型分为整体式除湿机、分体式除湿机，这两种类型的除湿机又可分为接风管、不接风管以及有风机、不带风机结构的产品。

除湿机按功能类型分为一般型除湿机、调温型除湿机，其中一般型除湿机又包括升温型（热回收型）和降温型（空调型）的产品。

**3术语和定义**

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

**4 企业产品生产规模划分**

根据除湿机产品行业的实际情况，生产企业规模以除湿机产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

**表2 企业产品生产规模划分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 年销售额/万元 | ≥30 000 | ≥3 000且＜30 000 | ＜3 000 |

注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

**5 检验依据**

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本细则。

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.32—2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 19411-2003 除湿机

GB 4343.1—2009 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

**6 抽样**

**6.1 抽样型号或规格**

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。优先抽取不接风管、自带风机的整体式除湿机产品。

**6.2 抽样方法、基数及数量**

在企业的成品库内、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格、近期生产的产品（特殊情况除外）。

在企业成品库内、成品堆放区抽样时，同一批次产品库存基数应不少于20台（套）。

在市场抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

每个企业随机抽取1种具有代表性的规格型号的产品，共抽取样品3台，其中2台（套）作为检验样品，1台（套）作为备用样品，备用样品保存在承检单位。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

**6.3 样品处置**

检验用样品及备用（复验）样品应分别封样并寄、送至指定的检验机构相关部门。如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

**6.4 抽样单**

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的除湿机产品销售总额（以万元计）；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

**7 检验要求**

**7.1**检验项目及重要程度分类

除湿机的检验项目及重要程度分类见表3-1。

**表3-1 除湿机检验项目及重要程度分类**

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/  推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类a | B类b |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.32 第8章  GB 4706.1 第8章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.32 第10章  GB 4706.1 第10章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.32 第13章  GB 4706.1 第13章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 4 | 耐潮湿 | GB 4706.32 第15章  GB 4706.1 第15章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.32 第16章  GB 4706.1 第16章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 6 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.32 第20章  GB 4706.1 第20章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 7 | 机械强度 | GB 4706.32 第21章  GB 4706.1 第21章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 8 | 结构 | GB 4706.32 第22章  GB 4706.1 第22章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 9 | 内部布线 | GB 4706.32 第23章  GB 4706.1 第23章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 10 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.32 第25章  GB 4706.1 第25章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 11 | 外导线用接线端子 | GB 4706.32 第26章  GB 4706.1 第26章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 12 | 接地措施 | GB 4706.32 第27章  GB 4706.1 第27章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 13 | 螺钉和连接 | GB 4706.32 第28章  GB 4706.1 第28章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 14 | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘的距离 | GB 4706.32 第29章  GB 4706.1 第29章 | 强制性 | GB 4706.32  GB 4706.1 | ● |  |
| 15 | 名义除湿量 | GB/T 19411 第5.5章 | 推荐性 | GB/T 19411 |  | ● |
| 16 | 名义输入功率 | GB/T 19411 第5.5章 | 推荐性 | GB/T 19411 |  | ● |
| 17 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1 | 强制性 | GB 4343.1 |  | ● |
| 18 | 连续骚扰功率 | GB 4343.1 | 强制性 | GB 4343.1 |  | ● |
| a 极重要质量项目。  b 重要质量项目。 | | | | | | |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

**7.2 检验应注意的问题**

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

**8 判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

**9 异议处理**

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

**9.1** 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

**9.2** 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质监部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。