附件3

2023年常州市安全帽产品质量监督抽查结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目 | 不合格项目标准值 | 不合格项目实测值 |
| 1 | 安全帽V型 | 禄美 | TLDJG | 常州市禄美劳保用品厂 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 2 | ABS安全帽 | 高玛 | GM-1A | 江苏高玛安全装备有限公司 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 3 | V型安全帽 | 时安达 | P | 常州时尔达安防科技有限公司 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 4 | 安全帽（P） | 家安安全 | P | 常州市佳安塑料制品厂 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 5 | 安全帽 | - | 安全帽（P） | 常州市百安劳保用品厂 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 6 | 安全帽 | - | P | 常州市时安劳保用品厂（普通合伙） | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 7 | 安全帽 | - | DA-V型T LD | 常州市顶安劳保用品有限公司 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 8 | 安全帽V型 | 禄美 | TLDJG | 常州禄美防护设备有限公司 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 9 | V型安全帽T LD+JG | 铵玛特 | T LD+JG | 常州铵玛特防护设备有限公司 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 10 | V型安全帽 | - | P | 常州市银安劳保用品厂 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 11 | 安全帽 | 宁乐 | NL-K型TLD+JG | 常州市新安安全用品有限公司 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 12 | 安全帽 | - | 安全帽（P） | 常州市得安防护用品有限公司 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 13 | 安全帽 | 顾安特 | GT-W5 | 常州固特安全防护用品有限公司 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 14 | 安全帽 | - | NL-V型TLD+JG | 常州羿科安全装备厂 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 15 | V型安全帽 | 明盾 | P | 常州名盾安全防护用品有限公司 | — | 生产企业 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 16 | VQ型安全帽（P） | 工臣牌 | P | 无锡华坚安全防护有限公司 | 常州经开区潞城拓伦百货商行 | 实体店 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 17 | 安全帽（P） | 家安安全 | P | 常州市佳安塑料制品厂 | 武进区湖塘亚杰劳保用品经营部 | 实体店 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 18 | 国标安全帽P | 洪安 | P | 江阴市宏安塑料制品有限公司 | 新北区龙虎塘创亿劳保用品经营部 | 实体店 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 19 | V型安全帽T LD+JG | 新铵玛特 | T LD+JG | 常州铵玛特防护设备有限公司 | 常州市长林劳保用品有限公司 | 实体店 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 20 | V型安全帽（T LD JG） | 明盾 | T LD JG | 常州名盾安全防护用品有限公司 | 天宁区红梅楼回百货商行 | 实体店 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 21 | V型(安全帽) | 卓远 | TLD | 江苏卓航防护设备有限公司 | 金坛区西城诚安劳保用品经营部 | 实体店 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 22 | 塑料安全帽 | 工安牌 | P | 宝应县东风制带有限公司 | 溧阳市三明劳动防护用品有限公司 | 实体店 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 23 | 安全帽 | - | Y型 | 常州市安立通安全用品有限公司 | 安立通旗舰店（常州市安立通安全用品有限公司） | 电商平台 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 24 | 国标V型安全帽 | 图形 | T LD JG | 领工防护装备（湖北）有限公司 | 盾泽源旗舰店（常州星盾防护装备有限公司） | 电商平台 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 25 | 安全帽 | 图形 | T LD | 领工防护装备（湖北）有限公司 | 德酷琦旗舰店（常州林松安全防护用品科技有限公司） | 电商平台 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 26 | 名盾电绝缘系列安全帽 | 明盾 | V型（T+JG) | 常州名盾安全防护用品有限公司 | 名盾安全厂（常州好又安防护用品有限公司） | 电商平台 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 27 | 安全帽：V型PC | - | 电绝缘TLDJG | 镇江阿斯盾安全防护装备有限公司 | 常州安邦安全防护用品有限公司 | 电商平台 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 28 | 安全帽 | - | T JG | 丹阳市和谐劳保用品厂 | 邦利工业品专营店（常州市邦利商贸有限公司） | 电商平台 | 未发现不合格 | — | — | — |
| 29 | 普通玻璃钢安全帽（TZA） | 图形 | PE·ABS·玻璃钢 | 磁县建安劳保塑料制品有限公司 | 康宁安全帽企业店（常州市百安劳保用品店） | 电商平台 | 不合格 | 1、冲击吸收性能（高温、低温、浸水）2、耐穿刺性能（高温、低温、浸水） | 1、传递到头模上的力不大于4900N，帽壳不得有碎片脱落；2、钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落 | 1、高温11191N，帽壳无碎片脱落；低温16204N，帽壳无碎片脱落；浸水18601N，帽壳无碎片脱落；2、钢锥接触头模表面，帽壳无碎片脱落 |

专家解读

一、不合格情况分析

本次抽查涉及的不合格项目为：冲击吸收性能、耐穿刺性能。

1.冲击吸收性能:经高温、低温、浸水放置3h后的冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。该项目不合格的安全帽可能起不到应有的减震、分散应力、能量吸收等作用，从而导致佩戴者头部受损，甚至造成生命危险。

2.耐穿刺性能: 钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。该项目不合格的安全帽可能导致尖锐物品直接插入佩戴者头部造成佩戴者颅骨骨折，严重者可造成佩戴者死亡。

二、消费使用提示

1.购买正规厂家生产、正规渠道销售的安全帽。

2.注意确认包装上的产品标识是否齐全。特别是厂名、厂址、产品标准号、生产日期、强制报废期限等。

3.选购时，应查看帽壳和帽衬的用材是否厚实，是否光洁，各部件装配连接是否牢固，帽壳颜色是否均匀，帽箍调节是否活络等。

 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司