附件4

2023年度市级流通领域监督抽查主要问题

| 序号 | 产品名称 | 抽 查批次数 | 不合格批次数 | 不合格率 | 涉及地 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农用地膜 | 13 | 1 | 7.69% | 柯桥 | 流滴性能(初滴时间及流滴失效时间) |
| 2 | 儿童及婴幼儿服装 | 70 | 52 | 74.29% | 越城、柯桥、上虞、诸暨、嵊州、新昌 | 使用说明（标识）、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、绳带、童装绳索和拉带安全要求、pH值、面料耐湿摩擦色牢度、里料耐湿摩擦色牢度、婴幼儿及儿童服装的绳带要求 |
| 3 | 文胸 | 7 | 2 | 28.57% | 上虞、嵊州 | 使用说明（标识）、纤维含量 |
| 4 | 内衣 | 2 | 1 | 50.00% | 诸暨 | 纤维含量 |
| 5 | 民用口罩 | 20 | 7 | 35.00% | 越城、嵊州、新昌 | 使用说明（标识）、过滤效率、防护效果、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
| 6 | 电动自行车 | 5 | 4 | 80.00% | 柯桥、上虞、诸暨、嵊州 | 车速限值、整车质量、防碰擦 |
| 7 | 塑料购物袋 | 10 | 4 | 40.00% | 越城、柯桥、诸暨 | 标签标识、降解率 |
| 8 | 灭火器 | 16 | 4 | 25.00% | 上虞、嵊州、新昌 | 筒（瓶）体爆破试验、干粉灭火剂性能试验（第一主要组分含量） |
| 9 | 消防水带 | 15 | 4 | 26.67% | 柯桥、上虞、诸暨 | 爆破压力 |
| 10 | 家用燃气灶 | 28 | 8 | 28.57% | 越城、诸暨、嵊州、新昌 | 标志、热负荷、燃烧工况（干烟气中CO浓度） |
| 11 | 家用瓶装液化石油气调压器 | 10 | 2 | 20.00% | 诸暨、新昌 | 标志、警示和使用说明书、包装、结构（感压组件）、调压静特性（关闭压力、出口压力） |
| 12 | 燃气用软管 | 5 | 1 | 20.00% | 上虞 | 标志 |
| 13 | 泳衣 | 11 | 3 | 27.27% | 越城、柯桥、嵊州 | 使用说明（标识）、纤维含量 |
| 14 | 老视成镜 | 10 | 6 | 60.00% | 越城、柯桥、上虞、新昌 | 标志、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差 |
| 15 | 电蚊拍 | 10 | 1 | 10.00% | 新昌 | 标志和说明 |
| 16 | 电吹风 | 13 | 6 | 46.15% | 越城、上虞、诸暨、新昌 | 标志与说明、电源连接和外部软线、端子骚扰电压（连续骚扰）、骚扰功率、辐射骚扰、输入功率和电流 |
| 17 | 自动电饭锅 | 10 | 1 | 10.00% | 上虞 | 电源连接和外部软线、接地措施 |
| 18 | 电风扇 | 14 | 1 | 7.14% | 越城 | 电源连接和外部软线 |
| 19 | 内墙涂料 | 16 | 3 | 18.75% | 上虞 | 对比率、耐洗刷性 |
| 20 | 外墙涂料 | 2 | 1 | 50.00% | 柯桥 | 耐洗刷性 |
| 21 | 不锈钢餐厨具 | 24 | 1 | 4.17% | 柯桥 | 理化指标镍Ni |
| 22 | 纸巾纸 | 31 | 6 | 19.35% | 上虞、嵊州、新昌 | 内装量短缺量、可迁移性荧光物质 |
| 23 | 板材 | 11 | 1 | 9.09% | 新昌 | 表面耐磨、甲醛释放量 |
| 24 | 管材 | 16 | 4 | 25.00% | 诸暨、嵊州 | 灰分、规格尺寸(平均外径)、熔融温度、氧化诱导时间、最大外径、最小壁厚、抗压性能、弯曲性能 |
| 25 | 电线电缆 | 30 | 1 | 3.33% | 上虞 | 导体电阻、绝缘老化前抗张强度 |
| 26 | 热扎带肋钢筋 | 18 | 2 | 11.11% | 越城、柯桥 | 表面标志、重量偏差 |
| 27 | 机织服装（成人） | 9 | 4 | 44.44% | 上虞、诸暨、嵊州 | 面料耐汗渍色牢度、面料耐水色牢度、纤维含量 |
| 28 | 针织服装 | 18 | 3 | 16.67% | 柯桥、上虞、新昌 | 面料耐汗渍色牢度、面料耐水色牢度、纤维含量 |
| 29 | 床上用品 | 24 | 1 | 4.17% | 嵊州 | 纤维含量 |
| 30 | 毛巾 | 20 | 7 | 35.00% | 越城、上虞、诸暨、嵊州 | 纤维含量 |
| 31 | 羽绒服装 | 9 | 3 | 33.33% | 上虞 | 纤维含量、绒子含量、含绒量、绒丝+羽丝、烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚 |
| 32 | 电动自行车头盔 | 10 | 1 | 10.00% | 柯桥 | 佩戴装置强度性能、标识 |
| 33 | 电热暖手器 | 20 | 9 | 45.00% | 越城、柯桥、上虞、诸暨、嵊州、新昌 | 标志和说明、输入功率和电流、元件、电源连接和外部软线 |
| 34 | 室内加热器 | 16 | 7 | 43.75% | 柯桥、上虞、嵊州、新昌 | 标志和说明、结构、电源连接和外部软线、接地措施、螺钉和连接 |
| 35 | 成人服装 | 15 | 10 | 66.67% | 越城、柯桥、新昌 | 使用说明（标识）、纤维含量 |
| 36 | 袜子 | 20 | 18 | 90.00% | 诸暨 | 使用说明（标识）、纤维含量 |
| 37 | 配装眼镜 | 3 | 3 | 100.00% | 越城、诸暨 | 标志 |
| 38 | 太阳镜 | 17 | 17 | 100.00% | 越城、柯桥、上虞、诸暨 | 标志、太阳镜镜片尺寸、光透射比 |