**附件 广东省3家玩具生产企业主动召回4批次软弹枪玩具产品详细信息**

| **序号** | **产品名称** | **生产者** | **数量**  **（件）** | **商标** | **型号/**  **规格** | **生产日期/**  **批号** | **召回联系电话** | **产品缺陷描述** | **产品外观及缺陷示意图** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 软弹枪 | 汕头市澄海区连罡玩具厂 | 24 | 连罡玩具 | NO.F7A | 2015-02-05至2015-03-05 | 13825813000 | 1. 供37-96个月儿童使用的玩具（吸水弹）是小球，没有设置警告语，有致儿童因吞咽或吸入小球而产生窒息的危险；  2. 蓄能弹射玩具的弹射物（吸水弹）是小零件，有致儿童因吞咽或吸入小零件而发生窒息的危险；  3. 弹射物（吸水弹）是小零件，且其膨胀率超过50%，有致儿童因吞咽或吸入吸水弹而发生肠梗阻或窒息的危险；  4. 子弹填仓处活动间隙，能插入5mm塞规，不能插入直径12mm的塞规，有致儿童手指被夹住而受伤的危险；  5. 仿制防护玩具（护目镜）未设置提醒消费者这些玩具不能提供保护功能的警示说明。 |  |
|  | 软弹枪 | 汕头市澄海区连罡玩具厂 | 48 | 连罡玩具 | NO.M4A | 2015-03-01至2015-04-17 | 13825813000 | 1. 供37-96个月儿童使用的玩具（吸水弹）是小球，没有设置警告语，有致儿童因吞咽或吸入小球而产生窒息的危险；  2. 蓄能弹射玩具的弹射物（吸水弹）是小零件，有致儿童因吞咽或吸入小零件而发生窒息的危险；  3. 弹射物（吸水弹）是小零件，且其膨胀率超过50%，有致儿童因吞咽或吸入吸水弹而发生肠梗阻或窒息的危险；  4. 弹射动能大于0.08J，有致儿童因发射玩具弹射物而引起的潜在的、不可预见的伤害危险；  5. 瞄准器电池盒中纽扣电池可触及，有致儿童因吞咽电池受伤的危险；  6. 无符合标准要求的安全警示。 |  |
|  | 玩具枪 | 汕头市澄海区扬楷塑料制品厂 | 108 | 扬楷玩具 | M01 | 2013-12-06至2013-12-06 | 13411919333 | 1. 供37-96个月儿童使用的玩具（吸水弹）是小球，没有设置警告语，有致儿童因吞咽或吸入小球而产生窒息的危险；  2. 蓄能弹射玩具的弹射物（吸水弹）是小零件，有致儿童因吞咽或吸入小零件而发生窒息的危险；  3. 弹射物（吸水弹）是小零件，且其膨胀率超过50%，有致儿童因吞咽或吸入吸水弹而发生肠梗阻或窒息的危险；  4. 弹射动能大于0.08J，有致儿童因发射玩具弹射物而引起的潜在的、不可预见的伤害危险；  5. 无符合标准要求的安全警示。 |  |
|  | 穿越战士水弹枪 | 汕头市澄海区泰嘉玩具厂 | 48 | 泰嘉 | 789-2 | 2015-06-08至2015-06-14  /TJ00033 | 13553388571 | 1. 供37-96个月儿童使用的玩具（吸水弹）是小球，没有设置警告语，有致儿童因吞咽或吸入小球而产生窒息的危险；  2. 蓄能弹射玩具的弹射物（吸水弹）是小零件，有致儿童因吞咽或吸入小零件而发生窒息的危险；  3. 弹射物（吸水弹）是小零件，且其膨胀率超过50%，有致儿童因吞咽或吸入吸水弹而发生肠梗阻或窒息的危险；  4. 无产品执行标准编号，无符合标准要求的安全警示。 |  |