**附件3**

**车载空气净化器比较试验结果评价标准**

**（1）颗粒物**

5分：净化效率30min≥90%

4.5分：净化效率60min≥90%且净化效率30min＜90%

4分：75%≤净化效率60min＜90%

3分：50%≤净化效率60min＜75%

2分：25%≤净化效率60min＜50%

1分：5%≤净化效率60min＜25%

不推荐：净化效率60min＜5%

/:未宣称具有此项净化性能

**（2）甲醛**

5分：净化效率30min≥90%

4.5分：净化效率60min≥90%且净化效率30min＜90%

4分：75%≤净化效率60min＜90%

3分：50%≤净化效率60min＜75%

2分：25%≤净化效率60min＜50%

1分：5%≤净化效率60min＜25%

不推荐：净化效率60min＜5%

/:未宣称具有此项净化性能

**（3）TVOC**

5分：净化效率30min≥90%

4.5分：净化效率60min≥90%且净化效率30min＜90%

4分：75%≤净化效率60min＜90%

3分：50%≤净化效率60min＜75%

2分：25%≤净化效率60min＜50%

1分：5%≤净化效率60min＜25%

不推荐：净化效率60min＜5%

/:未宣称具有此项净化性能

**（4）细菌**

5分：除菌率60min≥99%

4.5分：90%≤除菌率60min＜99%

4分：75%≤净化效率60min＜90%

3分：50%≤净化效率60min＜75%

2分：25%≤净化效率60min＜50%

1分：5%≤净化效率60min＜25%

不推荐：净化效率60min＜5%

/:未宣称具有此项净化性能