珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市开关、插头、插座产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市场监督管理局开展了开关、插头、插座产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查仅涉及我市销售企业，共抽查了4家企业销售的6批次开关、插头、插座产品产品，经检验，发现质量不合格产品1批次。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市家用和类似用途固定式电气装置的开关产品质量监督抽查实施细则》对开关产品的防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化等10个项目进行了检测， 2批次产品均未发现不合格项目。 依据《珠海市家用和类似用途插头插座产品质量监督抽查实施细则》对插头、插座产品的标志、尺寸检查、防触电保护、接地措施、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化等10个项目进行了检测， 3批次产品未发现不合格项目，1批次产品发现不合格项目。

三、抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 珠海市香洲区前山里安五金商铺 | 带保护门两极双用两极带接地插座 | 鸿雁 | 型号：E86Z223A10N 规格：10A 250V | —— | 未发现不合格 | —— |
| 2 | 珠海市香洲区前山里安五金商铺 | 带荧光指示大翘板双路开关 | 鸿雁 | 规格：10AX 250V 型号：E86K12Y10BN | —— | 未发现不合格 | —— |
| 3 | 金湾区世昌德五金商行 | 单项两极带接地可拆线插头 | 公牛 | 型号：GNT-10S | 2023年2月 | 未发现不合格 | —— |
| 4 | 金湾区世昌德五金商行 | 二位单极带荧光开关 | 公牛 | 型号：G32K211 | 2022年4月19日 | 未发现不合格 | —— |
| 5 | 珠海市金湾区三灶镇佳佳荣五金化工店 | 插座 | 成小牛 | —— | —— | 不合格 | 标志；耐热 |
| 6 | 珠海市万业得一商贸有限公司 | 延长线插座 | 正牛 | 规格：1.5m 10A 250V 2500W 型号：ZN-1823 | —— | 未发现不合格 | —— |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日