2023年河北省帐篷产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

抽取同一款式（货/款号）、同一花型和同一颜色的产品。

表1 抽样数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 检样数量（件） | 备样数量（件） |
| 1 | 帐篷 | 2 | 1 |
| 注：如样品过小，或花型复杂，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 | | | |

2 抽查产品名称及执行标准

本次抽查的产品名称主要为：帐篷、野营帐篷、户外帐篷，各产品执行标准见表2。

表2 产品名称及执行标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| 1 | 帐篷 | GB/Z 27735-2022 | 野营帐篷 |
| 2 | GB/T 27735-2011 | 野营帐篷 |

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3 检验依据

表3 检验项目及检验依据（GB/T 27735-2011）

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分级 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要性能 | 1 | 抗撕裂力 | GB/T 3917.2-2009  ISO 13937-2:2000  相应产品标准 | B | 否 |
| 2 | 拉伸强力/伸长率 | GB/T 1040.1-2006  HG/T 2580-2008  ISO 13934-2:1999  相应产品标准 | B | 否 |
|  | 3 | 色牢度 | ISO 105-B04:1994  相应产品标准 | B | 否 |

重要程度分级：A类-极重要质量项目，B类-重要质量项目，C-一般质量项目

表4 检验项目及检验依据（GB/Z 27735-2022）

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 重要程度分级 | 是否为环保指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要性能 | 1 | 撕裂强度/抗撕裂力 | ISO 13937-2:2000  GB/T 3917.2-2009  相应产品标准 | B | 否 |
| 2 | 拉伸强度/抗拉强度/断裂强力 | ISO 13934-2:2014  GB/T 3923.2-2013  相应产品标准 | B | 否 |
| 3 | 抗渗水性/防水性能 | ISO 811:2018  GB/T 4744-2013  相应产品标准 | B | 否 |
| 4 | 色牢度/耐摩擦色牢度 | ISO 105-X12:2016  GB/T 3920-2008  相应产品标准 | B | 否 |
| 5 | 刺穿阻力 | EN 388:2016  GB 24541-2009  相应产品标准 | B | 否 |
| 6 | 尺寸稳定性 | ISO 7771:1985  GB/T 8631-2001  相应产品标准 | B | 否 |
| 7 | 地面紧固件 | GB/Z 27735-2022  相应产品标准 | B | 否 |
| 8 | 防护措施 | GB/Z 27735-2022  相应产品标准 | B | 否 |
| 9 | 通风 | GB/Z 27735-2022  相应产品标准 | B | 否 |
| 10 | 帐篷出口 | GB/Z 27735-2022  相应产品标准 | B | 否 |
| 11 | 防蚊虫 | GB/Z 27735-2022  相应产品标准 | B | 否 |
| 12 | 边和角 | GB/Z 27735-2022  相应产品标准 | B | 否 |
| 13 | 管状部件、孔和槽 | GB/Z 27735-2022  相应产品标准 | B | 否 |
| 14 | 剪切和挤压点 | GB/Z 27735-2022  相应产品标准 | B | 否 |
| 15 | 拉链的平拉强力 | GB/Z 27735-2022  相应产品标准 | B | 否 |
| 16 | 连续往复运动条件下拉链的性能 | GB/Z 27735-2022  相应产品标准 | B | 否 |
| 17 | 拉绳系统的拉伸力 | GB/Z 27735-2022  相应产品标准 | B | 否 |

重要程度分级：A类-极重要质量项目，B类-重要质量项目，C类-一般质量项目

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

4 判定规则

4.1依据标准

GB/Z 27735-2022《野营帐篷》

GB/T 27735-2011《野营帐篷》

现行有效的国家标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求等。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。